附件1

配置需求

 一、项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 最高限价（元/台） |
| 1 | 便携式计算机 | 2台 | 6000 |
| 2 | 台式计算机 | 1台 | 5000 |

二、技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类型 | 技术要求 |
| 1 | 便携式计算机 | 1.处理器：i5-1340P及其以上型号；2.内存：不低于16GB DDR4-32003.硬盘： 不低于1TB M2 PCIe NVMe SSD固态硬盘；4.显卡：集成显卡；5.摄像头：不低于1080P高清摄像头；6.网络设备：IEEE802.11a/b/b/n/ac/ax,160MHz,2.4GHz和5GHz,2\*2MIMO,支持WPA/WPA2/WPA3,蓝牙5.1；7.电池：长寿命3-cell 电池，支持快速充电；8.屏幕：不低于14寸，IPS 2160\*1440 300尼特,多点触控角摸屏，最多支持10点触控；9.端口：USB-C接口\*1（支持充电，传输数据和DisplayPort），USB3.2Gen1\*2,HDMI\*1,3.5mm耳机&麦克风二合一接品\*1；10.机身：全尺寸背光键盘，大尺寸触控板，支持多点触控，指纹电源键；11.操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统.12.保修服务：原厂商一年全免费保修含电池， 中标供应商在签订合同时提供中标供应商针对本项目服务承诺函原件。 |
| 2 | 台式计算机 | 1.处理器：i3-12100及其以上型号；2.内存：不低于8GB DDR4-32003.硬盘： 不低于512G M2 PCIe NVMe SSD固态硬盘；4.显卡：集成显卡；5.屏幕：不低于24寸; 6.端口：正面 2 个 USB Type-A 10Gbps 信率端口、 2 个 USB Type-A 5Gbps 信率端口、 1 个 USB Type-C®、 1 个 USB 2.0 Type-A、 1 个耳机/麦克风 组合插孔（搭载第十三代英特尔® 酷睿™ 处理器的系统） 背面 2 个 USB 2.0 Type-A、 1 个 HDMI、 1 个 DisplayPort™、 1 个 RJ-45、 1 个电源接口、 1 个串口、 1 个音频输入、 1 个音频输出（搭载第十三 代英特尔® 酷睿™ 处理器的系统） [11,20], 1 个全高 PCI； 2 个 M.2； 1 个 PCIe 3 x1； 1 个 PCIe 4 x167.操作系统：出厂预装正版windows 11操作系统.8.保修服务：中标供应商在签订合同时提供中标供应商针对本项目服务承诺函原件。9.是否响应招标文件技术要求。 |